|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Название*** | ***Наименование*** | ***Показатели*** |
| ***Светильник светодиодный Колокол – N-70***\\F1\Home$\Leshchinskaya.L\Desktop\150K45_120.jpg | Тип светодиодов | Матрица COB Bridgelux |
| Габариты В\*Д1\*Д2 (см) | 39\*22\*50 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Начальный светопоток | 6800 |
| Мощность светодиодов | 60W |
| Температура цвета К | 4500-5500 |
| CRI (RA) | 75-78 |
| Cos f (Pf) | 0.90-0.98 |
| Входное напряжение | AC90-285 |
| Частота гц. | 50/60 |
| Общая мощность | 70W |
| Пульсация светового потока  | 1-10% |
| Масса | 4кг |
| Гарантия | 5 лет |
|  |  |
| ***Светильник светодиодный Колокол – N-124*** | Тип светодиодов | Матрица COB Bridgelux |
| Габариты В\*Д1\*Д2 (см) | 39\*28\*50 |
| Количество светодиодов | 3 |
| Начальный светопоток | 13500 |
| Мощность светодиодов | 40W |
| Температура цвета К | 4500-5500 |
| CRI (RA) | 75-78 |
| Cos f (Pf) | 0.90-0.98 |
| Входное напряжение | AC90-285 |
| Частота гц. | 50/60 |
| Общая мощность | 124W |
| Пульсация светового потока  | 1-10% |
| Масса | 5.5 кг |
| Гарантия | 5 лет |
|  |  |

Данные светильники предназначены для замены стандартных ДКУ РКУ ЖКУ светильников с ДРЛ лампами 150W-800W, ДНАТ лампами 90W-400W энергосберегающими лампами 100-400W. Крепление консольное. При замене наблюдается увеличение эффективного светового потока.